**1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Verbindungsschrauben lösen und entnehmen *screw out screws* |
|  | Ventil demontieren*Disassamble the valve* |
|  | Die Kegelmutter demontieren*Disassamble the cone-nut*  |
|  | Ansicht der Komponenten *View of components*  |
|  Einbaulage der Fächerscheibe  | Entfernen der alten Dichtung (aushebeln)*Remove the old seal**(Lever)* |
|  | Dichtung und Scheibe einsetzen (Einbaulage beachten)*Put in the seal and the washer* *(note installation position)*  |
|  | Mutter festziehen so das Flächen Plan sind *tight the nut so that the surfaces are plan* |
|  | Mutter und Kegel verkörnen*Grain the connection*  |
|  | Ventil montieren (Drehmoment nach QMM 01-001-005)*Mount the Valve* *(according to QMM 01-001-005)* |