**1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Verbindungsschrauben lösen und entnehmen  *screw out screws* |
|  | Ventil demontieren  *Disassamble the valve* |
|  | Die Kegelmutter demontieren  *Disassamble the cone-nut* |
|  | Ansicht der Komponenten  *View of components* |
| Einbaulage der Fächerscheibe | Entfernen der alten Dichtung  (aushebeln)  *Remove the old seal*  *(Lever)* |
|  | Dichtung und Scheibe einsetzen  (Einbaulage beachten)  *Put in the seal and the washer*  *(note installation position)* |
|  | Mutter festziehen so das Flächen Plan sind  *tight the nut so that the surfaces are plan* |
|  | Mutter und Kegel verkörnen  *Grain the connection* |
|  | Ventil montieren  (Drehmoment nach QMM 01-001-005)  *Mount the Valve*  *(according to QMM 01-001-005)* |